### Flash VR

Diese Seite wird angezeigt, nur wenn Sie Flash VR unter Publizieren Einstellungen auswählen.

Option | Beschreibung
| den Prozentsatz des Bildes im Szenen-Betrachter im normalen Bild einstellen. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird das Panoramabild in reduzierter Größe im normalen Modus angezeigt im Vergleich zu dem Vollbild-Modus.
| Einzelladung der Szenen: "Grau"- und "Verwischt"-Modus JPEG Quality:Qualität von JPEG adjustieren
| Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Szene-Bilder als JPE-Format mit der ursprünglichen Größe verschlüsselt. Daher können die anderen die Szene-Bilder nicht verwenden oder ändern. Wenn diese Option ausgewählt ist, bleiben Szene-Bilder als JPG-Format ohne Änderung.
| Der Name entsprechender Szene wird unter Rechtsklick Menü gelistet.
| Der Name entsprechender Karte wird unter Rechtsklick Menü gelistet.
| Der Knopf der Karte wird in der rechten Ecke angezeigt, wenn Tour im Vollbildmodus läuft.
| Die Karte wird ursprüngliche angezeigt, wenn Tour im Vollbild läuft.
| Den Ladezustand der ersten Szene im Fortschrittsbalken des Ladefensters anzeigen
| Mit Maus-Drehung zum Hinein- oder Herauszoomen der Szene ist verboten.

Anmerkung

Wenn“” nicht ausgewählt ist, dann werden Szenen-Betrachter, Knopf der Karte und Werkzeugleiste unter Vollbildmodus angezeigt.

Wenn “” ausgewählt ist, wird Arbeitsfläche unter Vollbildmodus angezeigt. Das heißt, dass Knopf der Karte und Werkzeugleiste nicht angezeigt werden.

Anmerkung: Weil die Blickwinkel von Normal bis Vollbildmodus oder von Vollbildmodus bis Normal geändert wird, werden Komponenten nach der Einstellung von Eigenschaften euneut positioniert. Es gibt drei Umständen:

Normal. Der Prozentsatz von Breite und Höhe der Arbeitsfläche ist nicht benutzt und alle Komponenten werden mit der Ecke links oben verankert | Nicht normal. Der Prozentsatz von Breite und Höhe der Arbeitsfläche ist nicht benutzt, aber das Verankern von Vorschau ist nicht zur Ecke links oben. Lösung: die Verankernstelle von Vorschau kundenspezifisch andern | Normal. Der Prozentsatz von Breite und Höhe der Arbeitsfläche ist benutzt, und Verankernstellen von Komponenten sind richtig.