#### Offline Aktivierung

Wenn der Computer, auf dem die Easypano-Software installiert wurde, keinen Anschluss ans Internet haben, da brauchen Sie zunächst einen Computer, der sich ans Internet angeschlossen hat, und dann aktivieren Sie die Software per E-Mail und durch die Easypano-Website.Offline Aktivierung erfordert auch Internetsverbindung.

Schritte:

Führen Sie Tourweaver 5.00 aus.
Wählen Sie Aktivierung ohne Internet im Popup-Fenster.
Wählen Sie Schritt 1 aus und eine Anforderungsdatei der Aktivierung (ARF-Datei) wird erzeugt. Dann klicken Sie auf Weiter.
Geben Sie die gekaufte Serienummer ein und wählen Sie ein Verzeichnis, in dem die ARF-Datei gespeichert werden soll.
Klicken Sie auf den Link http://www.easypano.com/activate_offline.html, dann geben Sie eine oder zwei gültige E-Mail-Adressen ein und laden Sie die erzeugte ARF-Datei hoch.
Die Easypano-Website schickt an die angegebene E-Mail-Adresse eine Aktivierungsdatei (ALF-Datei) ab.
Gehen Sie zu Ihrem E-Mail, laden Sie diese ALF-Datei herunter und speichern Sie sie auf dem Computer, auf dem die Easypano-Software installiert wurde.
Klicken Sie Hilfe in der Werkzeugleiste, klicken Sie Easypano Produktaktivierung und wiederholen Sie den Aktivierungvorgang.
Wählen Sie Schritt 3 aus und klicken Sie auf Weiter.
Importieren Sie die ALF-Datei und klicken Sie auf Weiter.
Die Offline-Aktivierung ist fertig.

Anmerkung: Anforderungen für den Computer, mit dem die ARF-Datei hochgeladen wird
Eine Netzwerkkarte wurde installiert.
Das TCP/IP-Protokoll wurde installiert.
Die Netzwerkkarte wurde aktiviert.